# 사용 방법

- 본 전동공구에는 19 mm 크기의 택커 심을 사용할 수 없습니다. 따라서 프로파일 목재 또는 홈 이음부가 있는 천장 패널을 고정할 경우에는 사용하지 마십시오.

펀치 스탬프의 마모를 줄이려면, 무부하 상태에서 발사하는 일이 없도록 하십시오.
작업을 마친 후에는 타정력 사전 선택 조정 휠 (4) 에서 타정력을 낮은 값으로 설정하여 스프링 영역에 부하가 가해지지 않게 하십시오.

택커 노즈 (1) 를 조심스럽게 올려 놓으십시오. (소나무와 같은) 연질의 가공물을 너무 세게 누르면 손상될 수 있습니다.

본 전동공구는 일정하게 부하가 가해질 때 최대 10분까지 작동할 수 있는 단기 작동용으로 설계되었습니다. 장시간 작동 시 온도가 높아집니다. 온도가 높아지면 출력이 줄어듭니다.
최대 10 분까지 작동한 후에는 전동공구의 전원을 끄고 열을 식히십시오.

## 끼인 타카 심 제거

- 전동공구에서 작업을 시작하기 전에 항상 전동공구에서 배터리를 분리하십시오.

- 전동공구를 돌리십시오.
- 매거진 잠금해제 버튼 (8) 을 누르면서 매거진 (9) 을 뒤쪽으로 빼내십시오.
- 끼인 타카 심을 제거하십시오. 이를 위해 필요한 경우 플라이어를 사용하십시오.
- 매거진 (9) 을 다시 밀어넣어 고정시키십시오.

- 매거진은 적시에 장착하십시오. 타카 심이 너무 짧으면 심이 끼이는 원인이 될 수 있습니다.