# Magazin bestücken (siehe Bilder A1−A2)

- Verwenden Sie nur original Bosch-Zubehör. Die Präzisionsteile des Tackers wie Magazin, Stößel und Schusskanal sind auf Klammern und Nägel von Bosch abgestimmt. Andere Hersteller verwenden andere Stahlqualitäten und Abmessungen.

Am Sichtfenster der Nachfüllanzeige (11) sehen Sie, ob sich noch Klammern bzw. Nägel im Magazin befinden.

- Drehen Sie das Elektrowerkzeug um.
- Drücken Sie die Magazinentriegelung (8) und ziehen Sie dabei das Magazin (9) nach hinten heraus.
- Legen Sie den Klammerstreifen (14) bzw. den Nagelstreifen (15) ein.
  Halten Sie beim Einlegen des Nagelstreifens (15) den Tacker leicht schräg, damit die Nägel an der Seitenwand anliegen. Beachten Sie die Markierung.
- Schieben Sie das Magazin (9) zurück, bis es einrastet.

- Wenden Sie beim Öffnen, Bestücken und Schließen des Magazins keine Gewalt an.