# Anvisninger

- Dette elektroverktøyet er ikke egnet for stifter på 19 mm. Bruk derfor ikke elektroverktøyet til festing av takpaneler med panel- eller fugeklips.

For å redusere slitasjen på slagstempelet bør du unngå å aktivere utløseren uten stifter.
Etter at du har avsluttet arbeidet reduserer du slagkraften med hjulet (4) for innstilling av slagkraft for å avlaste spennfjæren.

Sett spissen på stiftepistolen (1) forsiktig på emnet. Enkelte emner (for eksempel i furu) kan skades hvis du trykker for hardt.

Elektroverktøyet er egnet for kortvarig drift med en maksimal driftstid på 10 minutter med konstant belastning. Det varmes opp ved kontinuerlig drift. Etter hvert som det blir varmere, reduseres ytelsen.
Slå av og avkjøl elektroverktøyet etter en driftstid på maksimalt 10 minutter.

## Fjerne fastklemte stifter

- Ta alltid ut batteriet før arbeid på elektroverktøyet.

- Snu elektroverktøyet.
- Trykk på magasinutløseren (8), og trekk samtidig magasinet (9) bakover og ut.
- Fjern fastklemte stifter. Bruk en tang om nødvendig.
- Skyv magasinet (9) tilbake til det låses.

- Fyll på magasinet i tide. Et for kort bånd med stifter kan være årsaken til fastklemte stifter.