# Uvedenie do prevádzky

Spúšťacia poistka, spojená s pohyblivým sponkovacím mechanizmom (1), bráni neúmyselnému vystreleniu pri náhodnom stlačení spúšte (2).

## Zapnutie/vypnutie (jednotlivé spustenie)

- Sponkovací mechanizmus (1) najprv pevne priložte na obrobok tak, aby bol úplne vtlačený.
- Udržte priamy prítlak a stlačte spúšť (2).
- Po úplnom zarazení spúšť (2) uvoľnite a zdvihnite sponkovací mechanizmus (1) z obrobku.

## Zapnutie/vypnutie (kontaktné spustenie)

- Pri rýchlej práci môžete spúšť (2) držať stlačenú.
  Sponkovací mechanizmus (1) pevne pritlačte na obrobok tak, aby sa aktivoval výstrel. Sponkovačku priložte na nasledujúce miesto a sponkovací mechanizmus (1) znova pevne pritlačte na obrobok.