# Указания за работа

- С този електроинструмент не могат да се обработват 19 mm скоби. Затова не го използвайте за закрепване на ламперии с профилни ленти или със скрити скоби.

За да избегнете преждевременното износване на тласкача, избягвайте да предизвиквате изстрели без поставени скоби или пирони.
След приклчюване на дейностите настройте ударната сила върху колелото за регулира на предварителия избор на ударната сила (4) на по-ниска стойност, за да облекчите обтегателната пружина.

Поставете внимателно носа на телбода (1). Детайли от мека дървесина (напр. от бор) могат да бъдат повредени вследствие на силно притискане.

Електроинструментът е проектиран за краткотраен режим на работа с максимална продължителност от 10 минути при константно натоварване. При постоянна работа се загрява. С нарастване на температурата мощността му намалява.
Изключете електроинструмента след максимум 10 минути време на работа и го оставете да се охлади.

## Отстраняване на заклинени скоби

- Сваляйте акумулаторната батерия от електроинструмента преди всякакви дейности по последния.

- Завъртете електроинструмента.
- Натиснете отключването на магазина (8) и при това изтеглете магазина (9) назад.
- Отстранете заклинената скоба. Използвайте за тази цел при нужда клещи.
- Избутайте магазина (9) обратно докато не прищрака.

- Зареждайте магазина своевременно. Твърде къса лента със скоби може да предизвика заклинване на скобите.