# Включение электроинструмента

Блокировка спускового крючка в сочетании с подвижным носиком скобозабивного пистолета (1) предотвращает непреднамеренное срабатывание при случайном нажатии на спусковой крючок (2).

## Включение/выключение (по отдельности)

- (1)Сначала плотно прижмите носик скобозабивателя к заготовке, полностью вдавив его в материал.
- Удерживайте инструмент надавливая и нажмите на спусковой крючок (2).
- После полного забивания, отпустите спусковой крючок (2) и поднимите носик скобозабивателя (1) от заготовки.

## Включение/выключение (контактное срабатывание)

- Чтобы работать быстрее вы можете удерживать спусковой механизм (2) нажатым.
  Плотно прижмите носик скобозабивателя (1) к заготовке перед выстрелом. Переставьте носик скобозабивателя (1) в другое положение и снова прижмите его к заготовке.