# Caractéristiques techniques

Agrafeuse sans fil |  | AdvancedTacker 18V-25
--- | --- | ---
Référence |  | ‎3 603 BA7 1..‎
Fréquence de frappe | min-1 | 30
Agrafes/pointes
Bande d’agrafes |  | Agrafes couronnes
Type Bosch A) |  | TK 40
Largeur | mm | 5,8
Longueur | mm | 15 20 25
Bande de pointes |  | Pointes tête homme
Type Bosch B) |  | SK 50
Largeur de tête | mm | 2,0
Longueur | mm | 16 19 25 30
Contenance (éléments de fixation) |  | 100
PoidsC) | kg | 2,1
Températures ambiantes autorisées pour la charge | °C | 0 ... +35
Températures ambiantes autorisées pendant l’utilisationD) et pour le stockage | °C | −20 ... +50
Batteries recommandées |  | PBA 18V....W-.
Chargeurs recommandésE) |  | AL 18...

A)

  Autres types d’agrafes : Rapid type 606, 12 mm, 15 mm, 18 mm, 23 mm, 25 mm

B)

  Autres types de pointes : Rapid type 8, 15 mm, 20 mm, 25 mm

C)

  sans batterie (vous trouverez le poids de la batterie sous www.bosch-diy.com.)

D)

  performances réduites à des températures < 0 °C

E)

  Les chargeurs suivants ne sont pas compatibles avec l’accu PBA : AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV

Les valeurs peuvent varier selon le produit, les conditions d’utilisation et les conditions ambiantes. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.bosch-professional.com/wac.