# Pré-seleção da força de impacto

Nota: experimente sempre primeiro a força de impacto ajustada num resto de material. O ajuste da força de impacto ideal só pode ser apurado por tentativas práticas.

Com a roda (7) para a pré-seleção da força de impacto pode selecionar a força de impacto necessária em níveis.
No processo, observe a marca (6) para a pré-seleção da força de impacto na ferramenta elétrica.

A força de impacto necessária depende do comprimento dos agrafos ou dos pregos e da resistência do material.