# Tillbehör för häftning med jämnt avstånd

Med ett specialtillbehör kan elverktyget användas för häftning på ett jämnt avstånd från materialets kant. Tillbehöret är endast lämpligt för AdvancedTacker 18V-25.

- Med distanshållaren (16) kan du ställa in ett jämnt avstånd på 1–5,5 cm från klammern/spiken till materialets kant.

Observera: för att fylla på magasinet (12) måste du demontera distanshållaren (16) från elverktyget.

## Häftning med jämnt avstånd till materialkanten (se bild B1−B2)

Observera: distanshållaren (16) måste klickas in i urtagen (14) på elverktyget med jämna avstånd för häftning.

- Lägg i lämpligt klammerband (20) eller bandade spikar (21).
- Klicka fast klackarna på distanshållaren (16) efter varandra i ett urtag (14) på elverktyget, som anger passande avstånd till materialkanten.
- För elverktyget vertikalt över arbetsstycket tills arbetsstyckets kant ligger an mot distanshållarens framkant (16).
- Tryck elverktyget neråt tills häftklacken (1) är fullständigt intryckt.
- Upprätthåll trycket och tryck på avtryckaren (5).
- När klammern/spiken har tryckts in helt, släpp avtryckaren (5), lyft häftklacken (1) från materialet och skjut häftklacken (1) längs arbetsstyckets kant.
- Placera nästa klammer eller nästa spik.