# Przedstawione graficznie komponenty

Numeracja przedstawionych komponentów od‌nosi się do schematu elektronarzędzia, znaj‌du‌ją‌ce‌go się na stronie graficznej.

(1) | Nosek zszywacza z osłoną
(2) | Osłona kanału wylotowego
(3) | Śruby do otwierania/zamykania kanału wylotowego
(4) | Oświetlenie robocze
(5) | Wyzwalacz
(6) | Wskaźnik wstępnego wyboru siły udaru
(7) | Pokrętło wstępnego wyboru siły udaru
(8) | Rękojeść (powierzchnia izolowana)
(9) | Przycisk odblokowujący akumulator
(10) | Akumulator
(11) | Wskaźnik stanu naładowania akumulatora
(12) | Magazynek
(13) | Przycisk zwalniania blokady magazynka
(14) | Otwory do mocowania elementu dystansowego
(15) | Wylot zszywek / gwoździ
(16) | Element dystansowyA)
(17) | Miejsce przechowywania osłony
(18) | Osłona
(19) | Osłona prowadnikaA)
(20) | Zszywki (wkład)A)
(21) | Gwoździe (wkład)A)
(22) | Klucz sześciokątny
(23) | Wskaźnik konieczności uzupełnienia magazynka

A)

  Nie wchodzi w skład wyposażenia standardowego.