# Безбедносни предупредувања за хефталка

- Имајте предвид дека алатот секогаш содржи спојници. Невнимателното ракување со хефталката може да доведе до неочекувано испуштање на спојниците и до повреда.

- Не насочувајте го алатот кон вас или кон некој друг во просторијата. Неочекуваното вклучување може да ги испушти спојниците и да доведе до повреда.

- Не го вклучувајте алатот доколку не е цврсто поставен на работната површина. Доколку алатот не е прицврстен на работната површина, спојницата нема да достигне до делот што се обработува.

- Исклучете го алатот од струја доколку има заглавена спојница во него. При отстранување на заглавената спојница, хефталката може ненадејно да се вклучи доколку не е исклучена од струја.

- Бидете внимателни при отстранување на заглавена спојница. Механизмот може да биде под притисок, а заглавената спојница може силно да се испушти кога се обидувате да ја одглавите.

- Не ја користете оваа хефталка за поврзување на електрични кабли. Не е наменета за електрична инсталација, и може да ја оштети изолацијата на електричните кабли и да доведе до струен удар или пожар.

- Исклучете ја хефталката од струја кога ставате и вадите прицврстувачи, правите прилагодувања или менувате додатоци. Хефталката може случајно да се активира ако е поврзан во струја, што може да резултира со повреда.

- Бидете внимателни кога ракувате со прицврстувачи, особено при ставање и вадење. Прицврстувачите имаат остри врвови што може да резултираат со повреда.

- Држете ги прстите подалеку од чкрапалото кога не ракувате со оваа хефталка и кога се движите од една работна позиција на друга. Неочекуваното активирање ќе испушти прицврстувач, што може да резултира со повреда.

- Држете ја хефталката за изолираната површина додека сечете, за прицврстувачот да не дојде во контакт со скриена жица. Ако прицврстувач дојде во допир со „жица под напон“, може да ги изложат металните делови на хефталката „под напон“ и операторот може да добие струен удар.

- Држете ја хефталката цврсто за време на работата. Неконтролираниот повратен удар на хефталката може да резултира со ненамерно активирање, што може да резултира со повреда.

- Чувајте ги сите делови од телото како што се рацете и нозете итн. подалеку од насоката на испуштање клинци на алатот. Прицврстувачот може да навлезе делот што се обработува, како и во кој било предмет зад него, што може да резултира со повреда.

- Кога користите хефталка, држете ги сите делови од телото како што се рацете и нозете итн. подалеку од областа каде што прицврстувачите се забиваат во делот што се обработува. Прицврстувачот може да излета и да излезе од делот што се обработува, што може да резултира со повреда.

- Користете соодветни уреди за пребарување, за да ги пронајдете скриените електрични кабли или консултирајте се со локалното претпријатие за снабдување со електрична енергија. Контактот со електрични кабли може да доведе до пожар и струен удар. Оштетувањето на гасоводот може да доведе до експлозија. Навлегувањето во водоводни цевки предизвикува оштетување.

- При оштетување и непрописна употреба на батеријата може да излезе пареа. Батеријата може да се запали или да експлодира. Внесете свеж воздух и доколку има повредени однесете ги на лекар. Пареата може да ги надразни дишните патишта.

- Не модифицирајте и отворајте ја батеријата. Постои опасност од краток спој.

- Батеријата може да се оштети од острите предмети како на пр. клинци или одвртувач или со надворешно влијание. Може да дојде до внатрешен краток спој и батеријата може да се запали, да пушти чад, да експлодира или да се прегрее.

- Користете ја батеријата само во производи на производителот. Само на тој начин батеријата ќе се заштити од опасно преоптоварување.

| Заштитете ја батеријата од топлина, на пр. од долготрајно изложување на сончеви зраци, оган, нечистотии, вода и влага. Инаку, постои опасност од експлозија и краток спој.