# Θέση σε λειτουργία

Η συνδεδεμένη με την κινούμενη μύτη του καρφωτικού (1) ασφάλιση της σκανδάλης εμποδίζει μια αθέλητη ενεργοποίηση καρφώματος σε περίπτωση που πατηθεί κατά λάθος η σκανδάλη (5).

## Ξεχωριστή ενεργοποίηση

- Τοποθετήστε τη μύτη του καρφωτικού (1)πρώτα σταθερά πάνω στο επεξεργαζόμενο κομμάτι, ώσπου να πατηθεί μέσα εντελώς.
- Διατηρήστε την πίεση σταθερή και πατήστε σύντομα τη σκανδάλη (5).
- Μετά την πλήρη εισαγωγή αφήστε τη σκανδάλη (5) ελεύθερη και σηκώστε τη μύτη του καρφωτικού (1) από το επεξεργαζόμενο κομμάτι.