# Attēlotie komponenti

Attēloto komponentu numerācija atbilst karstā elektroinstrumenta attēlojumam grafiskajā lapā.

(1) | Triecienizvads ar aizsargvāciņu
(2) | Iedzīšanas kanāla pārsegs
(3) | Skrūve iedzīšanas kanāla atvēršanai/aizvēršanai
(4) | LED diode apstrādes vietas apgaismošanai
(5) | Palaidējs
(6) | Atzīme triecienspēka iestatīšanai
(7) | Pirkstrats triecienspēka iestatīšanai
(8) | Rokturis (ar izolētu noturvirsmu)
(9) | Akumulatora atbloķēšanas taustiņš
(10) | Akumulators
(11) | Akumulatora uzlādes pakāpes indikators
(12) | Magazīna
(13) | Magazīnas fiksators
(14) | Izcilņi starplikām
(15) | Skavu/naglu izeja
(16) | StarplikaA)
(17) | Aizsargpārsega uzglabāšana
(18) | Aizsargpārsegs
(19) | Stieples vadotnes pārsegsA)
(20) | Skavu joslaA)
(21) | Naglu joslaA)
(22) | Sešstūra stieņatslēga
(23) | Uzpildes indikators

A)

  Šie piederumi neietilpst standarta piegādes komplektā.