# Tekniske data

Akku-hæftemaskine |  | AdvancedTacker 18V-25
--- | --- | ---
Varenummer |  | ‎3 603 BA7 1..‎
Slagtal | slag/min | 30
Inddrivningsgenstande
Klammerækker |  | Klammer med smal ryg
Bosch type A) |  | TK 40
Bredde | mm | 5,8
Længde | mm | 15 20 25
Sømrækker |  | Dykkersøm
Bosch type B) |  | SK 50
Hovedbredde | mm | 2,0
Længde | mm | 16 19 25 30
Volumen (fastgørelsesmidler) |  | 100
VægtC) | kg | 2,1
Tilladt omgivelsestemperatur ved opladning | °C | 0 ... +35
Tilladt omgivelsestemperatur ved driftD) og ved opbevaring | °C | -20 ... +50
Anbefalede akkuer |  | PBA 18V ....W-.
Anbefalede ladereE) |  | AL 18...

A)

  alternative klammetyper: Rapid type 606, 12 mm, 15 mm, 18 mm, 23 mm, 25 mm

B)

  alternative sømtyper: Rapid type 8, 15 mm, 20 mm, 25 mm

C)

  uden akku (du finder akkuens vægt på www.bosch-diy.com.)

D)

  begrænset ydelse ved temperaturer < 0 °C

E)

  De følgende ladere er ikke kompatible med akkuen PBA: AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV

Værdierne kan varierer afhængigt af produktet samt anvendelses- og miljøbetingelserne. Du kan finde flere oplysninger under www.bosch-professional.com/wac.