# Techniniai duomenys

Akumuliatorinis segiklis |  | AdvancedTacker 18V-25
--- | --- | ---
Gaminio numeris |  | ‎3 603 BA7 1..‎
Smūgių skaičius | min-1 | 30
Tvirtinimo elementai
Sąsagėlių juostelė |  | Sąsagėlė siauromis nugarėlėmis
Bosch tipasA) |  | TK 40
Plotis | mm | 5,8
Ilgis | mm | 15 20 25
Vinių juostelė |  | Vinys maža galvute
Bosch tipasB) |  | SK 50
Galvutės plotis | mm | 2,0
Ilgis | mm | 16 19 25 30
Talpa (tvirtinimo priemonė) |  | 100
SvorisC) | kg | 2,1
Leidžiamoji aplinkos temperatūra įkraunant | °C | 0 ... +35
Leidžiamoji aplinkos temperatūra veikiantD) ir sandėliuojant | °C | −20 ... +50
Rekomenduojami akumuliatoriai |  | PBA 18V....W-.
Rekomenduojami krovikliaiE) |  | AL 18...

A)

  Alternatyvūs sąsagėlių tipai: Rapid tipas 606, 12 mm, 15 mm, 18 mm, 23 mm, 25 mm

B)

  Alternatyvūs vinių tipai: Rapid tipas 8, 15 mm, 20 mm, 25 mm

C)

  be akumuliatoriaus (akumuliatoriaus svorį rasite www.bosch-diy.com.)

D)

  ribota galia, esant temperatūrai < 0 °C

E)

  Žemiau nurodyti krovikliai PBA akumuliatoriui netinka: AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV

Vertės gali skirtis priklausomai nuo gaminio, jos taip pat priklauso nuo naudojimo ir aplinkos sąlygų. Daugiau informacijos rasite www.bosch-professional.com/wac.