# Piederums skavošanai ar vienādu attālumu

Ar īpašu piederumu elektroinstrumentu var izmantot skavošanai ar vienādu attālumu no materiāla malas. Piederums ir paredzēts tikai AdvancedTacker 18V-25 .

- Ar starpliku(16) ir iespējams iestatīt vienādu iestiprināmā priekšmeta attālumu no 1 cm līdz 5,5 cm no materiāla malas.

Norāde: lai uzpildītu magazīnu (12), starplika (16) ir jādemontē no elektroinstrumenta.

## Skavojiet ar vienādu attālu līdz materiāla malai (skatīt attēlu B1 B2)

Norāde: starplika (16) ir jāieklikšķina skavošanai ar vienādiem attālumiem ierobos (14) uz elektroinstrumenta.

- Ielieciet piemērotu skavu joslu (20) vai naglu joslu (21).
- Starplikas (16) izciļņus secīgi ieklikšķiniet ierobā (14) uz elektroinstrumenta, kas nodrošina piemērotu attālumu līdz materiāla malai.
- Vadiet elektroinstrumentu līdzeni pāri darba materiālam, līdz darba materiāla mala atduras pret starplikas (16) priekšējo malu..
- Stingri spiediet elektroinstrumentu uz leju, līdz triecienizvads (1) ir pilnībā iespiests.
- Saglabājiet vertikālu spiedienu un nospiediet palaidēju (5).
- Kad skava/nagla ir pilnībā iestiprināta, atlaidiet palaidēju (5) un noceliet triecienizvadu (1) no darba materiāla un pārbīdiet triecienizvadu (1) gar darba materiāla malu.
- Novietojiet nākamo skavu vai nākamo naglu.