# Tekniset tiedot

Akkusinkiläpistooli |  | AdvancedTacker 18V-25
--- | --- | ---
Tuotenumero |  | ‎3 603 BA7 1..‎
Iskuluku | min-1 | 30
Kiinnitystarvikkeet
Sinkilänauha |  | Kapeaselkäiset sinkilät
Bosch-tyyppiA) |  | TK 40
Leveys | mm | 5,8
Pituus | mm | 15 20 25
Naulanauha |  | Uppokantanaulat
Bosch-tyyppiB) |  | SK 50
Kannan leveys | mm | 2,0
Pituus | mm | 16 19 25 30
Lippaan tilavuus (kiinnitystarvikkeita) |  | 100
PainoC) | kg | 2,1
Sallittu ympäristön lämpötila latauksen aikana | °C | 0...+35
Sallittu ympäristön lämpötila käytössäD) ja säilytyksessä | °C | −20...+50
Suositellut akut |  | PBA 18V ....W-.
Suositellut latauslaitteetE) |  | AL 18...

A)

  Vaihtoehtoiset sinkilätyypit: Rapid Type 606, 12 mm, 15 mm, 18 mm, 23 mm, 25 mm

B)

  Vaihtoehtoiset naulatyypit: Rapid Type 8, 15 mm, 20 mm, 25 mm

C)

  ilman akkua (akun painon voit katsoa verkko-osoitteesta www.bosch-diy.com.)

D)

  rajoitettu teho, kun lämpötila < 0 °C

E)

  Seuraavat latauslaitteet eivät ole yhteensopivia PBA-akun kanssa: AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV

Arvot voivat vaihdella tuotteen mukaan ja riippuvat käyttö- ja ympäristöolosuhteista. Lisätietoja saat verkko-osoitteesta www.bosch-professional.com/wac.