# Приладдя для забивання скоб на однаковій відстані

За допомогою спеціального приладдя електроінструмент можна використовувати для скріплення скобами на однаковій відстані від краю матеріалу. Приладдя придатне лише для AdvancedTacker 18V-25.

- З допомогою розпірки (16) можна налаштувати рівномірну відстань кріпильного матеріалу від 1 до 5,5 см від краю матеріалу.

Вказівка. щоб заповнити магазин (12), слід зняти розпірку (16) з електроінструмента.

## Скобозабивання з рівномірною відстанню до краю матеріалу (див. мал. B1−B2)

Вказівка. Розпірки (16) для скобозабивання необхідно заклацнути в отворах (14) на електроінструменті.

- Вставте відповідні затискні скоби (20) або смужки цвяхів (21).
- Заклацніть носик скріплювача паперу / розпірки (16) в отворі (14) на електроінструменті, що забезпечує відповідну відстань до краю матеріалу.
- Проведіть електроінструмент вертикально над заготовкою, доки край заготовки не прилягатиме до переднього краю розпірки (16).
- Міцно притисніть електроінструмент так, щоб носик скобозабивного пістолета (1) втиснувся повністю.
- Утримуйте інструмент натисненим і натисніть на спусковий гачок (5).
- Після повного забивання скоб/цвяхів відпустіть спусковий гачок (5), підніміть носик скобозабивного пістолета (1) від матеріалу і пересуньте носик скобозабивного пістолета (1) вздовж краю заготовки.
- Розмістіть наступну скобу або наступний цвях.