# Napomene za rad

Izbegavajte okidanja na prazno, da bi sprečili habanje udarnog pečata.
Nakon završetka rada, podesite snagu udara na točkiću za podešavanje (7) na nižu vrednost da bi se otpustila ztezna opruga.

Pažljivo postavite glavu heftalice (1). Meke komade drveta (na. primer drvo bora) možete oštetiti usled prejakog pritiskanja.

## Otklanjanje zaglavljivanja

- Pre svih radova na električnom alatu izvadite akumulator iz električnog alata.

- Blagovremeno opremite magacin. Prekratka traka može biti uzrok zaglavljivanja.

Pojedinačni pričvršćivači mogu se zaglaviti u kanalu za ispaljivanje. Ukoliko se to često dešava, kontaktirajte ovlašćeni Bosch korisnički servis.

- Postavite električni alat na ravnu površinu.
- Pritisnite deblokadu magacina (13) i istovremeno izvucite magacin (12) unazad.
- Uklonite zaglavljeni pričvršćivač. Po potrebi, za to koristite klešta.
- Gurnite magacin (12) unazad tako da ulegne.

Ako pričvršćivač ne može da se ukloni na ovaj način, mora se otvoriti kanal za ispaljivanje (videti slike E1–E2):

- Otpustite okidač .
- Izvadite akumulator iz električnog alata.
- Ispraznite magacin (12).
- Uklonite zaštitnu kapicu (18).
- Otpustite zavrtnje za otvaranje/zatvaranje kanala za ispaljivanje (3) pomoću šestouganog ključa (22) i skinite prekrivku kanala za ispaljivanje (2), tako što ćete je pomeriti i podići tako da kanal za ispaljivanje bude slobodan.
- Uklonite zaglavljeni pričvršćivač. Po potrebi, za to koristite klešta.
- Zatvorite kanal za ispaljivanje tako što ćete postaviti prekrivku kanala za ispaljivanje (2) i gurnite ga do kraja na graničnik kućišta električnog alata.
- Zavrnite zavrtnje za otvaranje/zatvaranje kanala za ispaljivanje (3) pomoću šestouganog ključa (22).
- Ponovo montirajte zaštitnu kapicu (18).
- Opet opremite magacin (12).

## Zamena zaštitne kapice (videti sliku C)

Napomena: Rad bez zaštitne kapice (18) nije dozvoljen.

Zaštitnu kapicu (18) zamenite kapicom za vođenje žice (19).

- Otpustite okidač (5).
- Isključite električni alat i izvadite akumulator (10).
- Izvucite zaštitnu kapicu (18) sa glave heftalice (1).
- Pričvrstite kapicu za vođenje žice (19) na glavu heftalice (1).
  Električni alat sada može ponovo da se stavi u rad.

Napomena: Glave heftalice sa kapicom za vođenje žice (videti sliku D).