# Příslušenství pro sponkování se stejnou vzdáleností

Se speciálním příslušenstvím lze elektrické nářadí používat pro sponkování se stejnou vzdáleností od hrany materiálu. Příslušenství je vhodné pouze pro AdvancedTacker 18V-25.

- Pomocí distančního dorazu (16) můžete nastavit stejnou vzdálenost nastřelovaného prvku od 1 cm do 5,5 cm od hrany materiálu.

Upozornění: Pro naplnění zásobníku (12) musíte z elektrického nářadí demontovat distanční doraz (16).

## Sponkování se stejnou vzdáleností od hrany materiálu (viz obrázky B1−B2)

Upozornění: Distanční doraz (16) se musí pro sponkování se stejnou vzdáleností zacvaknout do otvorů (14) v elektrickém nářadí.

- Vložte vhodné sponky (20) nebo hřebíky (21).
- Zacvakněte postupně výstupky distančního dorazu (16) do otvoru (14) v elektrickém nářadí, který určuje vhodnou vzdálenost od hrany materiálu.
- Veďte elektrické nářadí kolmo přes obrobek tak, aby hrana obrobku doléhala k přední hraně distančního dorazu (16).
- Přitlačte elektrické nářadí dolů tak, aby byl nos sešívačky (1) úplně zatlačený.
- Udržujte přítlak a poté stiskněte spoušť (5).
- Po úplném nastřelení sponky/hřebíku spoušť (5) uvolněte, zvedněte nos sponkovačky (1) z materiálu a posuňte nos sponkovačky (1) podél hrany obrobku.
- Umístěte další sponku nebo další hřebík.