# Tehnički podaci

Akumulatorska heftalica |  | AdvancedTacker 18V-25
--- | --- | ---
Broj artikla |  | ‎3 603 BA7 1..‎
Broj udara | min–1 | 30
Predmeti za ukivanje
Traka spajalica |  | Uske spajalice
Bosch tipA) |  | TK 40
Širina | mm | 5,8
Dužina | mm | 15 20 25
Traka sa ekserima |  | Ekseri sa sabijenom glavom
Bosch tipB) |  | SK 50
Širina glave | mm | 2,0
Dužina | mm | 16 19 25 30
Sposobnost držanja (pričvršćivači) |  | 100
TežinaC) | kg | 2,1
Dozvoljena temperatura okruženja prilikom punjenja | °C | 0 ... +35
Dozvoljena temperatura okruženja tokom radaD) i prilikom skladištenja | °C | −20 ... +50
Preporučeni akumulatori |  | PBA 18V ....W-.
Preporučeni punjačiE) |  | AL 18...

A)

  alternativne vrste stezaljki: Rapid tip 606, 12 mm, 15 mm, 18 mm, 23 mm, 25 mm

B)

  alternativne vrste eksera: Rapid tip 8, 15 mm, 20 mm, 25 mm

C)

  Bez akumulatora (Težinu akumulatora možete pogledati na www.bosch-diy.com.)

D)

  ograničeni učinak na temperaturama < 0 °C

E)

  Sledeći punjači nisu kompatibilni sa akumulatorom PBA: AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV

Vrednosti mogu da se razlikuju u zavisnosti od proizvoda i zavise od uslova upotrebe i uslova iz okoline. Dodatne informacije možete pogledati na adresi www.bosch-professional.com/wac.