# Включение электроинструмента

Блокировка спускового крючка в сочетании с подвижным носиком скобозабивного пистолета (1) предотвращает непреднамеренное срабатывание при случайном нажатии на спусковой крючок (5).

## Единичное срабатывание

- (1)Сначала плотно прижмите носик скобозабивателя к заготовке, полностью вдавив его в материал.
- Удерживайте инструмент надавливая и нажмите на спусковой крючок (5).
- После полного забивания, отпустите спусковой крючок (5) и поднимите носик скобозабивателя (1) от заготовки.