# Säkerhetsanvisningar för häftapparaten

- Utgå alltid ifrån att verktyget innehåller häftor. En vårdslös hantering av häftpistolen kan leda till att det oavsiktligt avlossas häftor och att det uppstår personskador.

- Rikta inte verktyget mot dig själv eller någon annan i närheten. Oavsiktlig avlossning utlöser häftan och leder till olyckor.

- Aktivera inte verktyget såvida det inte är placerat fast mot arbetsstycket. Om verktyget inte är i kontakt med arbetsstycket kan häftan vika av bort från ditt mål.

- Koppla bort verktyget från kraftkällan om häftan fastnar i verktyget. Om häftpistolen är ansluten till elnätet medan en fastnad häfta tas bort så kan häftpistolen aktiveras av misstag.

- Var försiktig vid borttagningen av en fastnad häfta. Mekanismen kan stå under tryck och häftan kan utlösas med kraft när du försöker lossa den.

- Använd inte denna häftapparat för att fästa elkablar. Den är inte konstruerad för installation av elkablar och kan skada isoleringen hos elkablar och därmed förorsaka elektriska stötar och bränder.

- Koppla bort häftpistolen från kraftkällan när du sätter i och ta ur klamrar, gör justeringar eller byter tillbehör. Häftpistolen kan aktiveras av misstag om den är ansluten till kraftkällan, vilket kan leda till personskada.

- Var försiktig när du hanterar klamrar, speciellt när du sätter i och tar ur dem. Klamrarna har vassa spetsar som kan leda till personskador.

- Håll fingrarna borta från avtryckaren när häftpistolen inte används och när du flyttar från en arbetsposition till en annan. Oavsiktlig avlossning utlöser en klammer, vilket kan leda till personskador.

- Håll häftpistolen i de isolerade gripytorna när du utför ett arbete där skärtillbehören kan komma i kontakt med dolda kablar. Vid kontakt med en strömförande ledning kan oskyddade metalldelar på verktyget som är strömförande ge operatören en elektrisk stöt.

- Håll häftpistolen med ett stadigt grepp under användning. Okontrollerad rekyl av häftpistolen kan leda till oavsiktlig aktivering, vilket kan leda till personskador.

- Håll alla kroppsdelar, som händer och ben etcetera, borta från verktygets avfyrningsriktning. Klammern kan penetrera arbetsstycket såväl som föremål bakom det, vilket kan leda till personskador.

- När häftpistolen används, håll alla kroppsdelar, som händer och ben etcetera, borta från området där spikarna slås in i arbetsstycket. Klammern kan böjas och lämna arbetsstycket, vilket kan leda till personskador.

- Använd lämpliga detektorer för att lokalisera dolda försörjningsledningar eller konsultera det lokala eldistributionsbolaget. Kontakt med elledningar kan orsaka brand och elstöt. En skadad gasledning kan leda till explosion. Borrning i vattenledning kan förorsaka sakskador.

- Vid skador och felaktig användning av batteriet kan ångor träda ut. Batteriet kan börja brinna eller explodera. Tillför friskluft och kontakta läkare vid besvär. Ångorna kan leda till irritation i andningsvägarna.

- Batteriet får inte öppnas eller ändras. Detta kan leda till kortslutning.

- Batteriet kan skadas av vassa föremål som t.ex. spikar eller skruvmejslar eller på grund av yttre påverkan. En intern kortslutning kan uppstå och rök, explosion eller överhettning kan förekomma hos batteriet.

- Använd endast batteriet i produkter från tillverkaren. Detta skyddar batteriet mot farlig överbelastning.

| Skydda batteriet mot hög värme som t. ex. längre solbestrålning, eld, smuts, vatten och fukt. Explosions- och kortslutningsrisk.