# Componenti illustrati

La numerazione dei componenti raffigurati è riferita all’illustrazione dell’elettroutensile nella pagina con rappresentazione grafica.

(1) | Nasello di graffatura con copertura di protezione
(2) | Copertura del canale di espulsione
(3) | Viti per apertura/chiusura del canale di espulsione
(4) | Luce di lavoro
(5) | Grilletto
(6) | Segno per preselezione della potenza del colpo
(7) | Rotella per preselezione della potenza del colpo
(8) | Impugnatura (superficie di presa isolata)
(9) | Tasto di sbloccaggio della batteria
(10) | Batteria
(11) | Indicatore del livello di carica della batteria
(12) | Caricatore
(13) | Sbloccaggio caricatore
(14) | Incavi per supporto distanziatore
(15) | Uscita graffa/chiodo
(16) | Supporto distanziatoreA)
(17) | Conservazione copertura di protezione
(18) | Copertura di protezione
(19) | Copertura guida filoA)
(20) | Nastro di graffeA)
(21) | Nastro di chiodiA)
(22) | Chiave a brugola
(23) | Indicatore di riempimento

A)

  Questo accessorio non è compreso nella fornitura standard.