# Εξάρτημα για το κάρφωμα με ομοιόμορφη απόσταση

Με ένα ειδικό εξάρτημα μπορεί το ηλεκτρικό εργαλείο να χρησιμοποιηθεί για το κάρφωμα με ομοιόμορφη απόσταση από την ακμή του υλικού. Το εξάρτημα είναι κατάλληλο μόνο για το AdvancedTacker 18V-25.

- Με τον αποστάτη (16) μπορείτε να ρυθμίσετε μια ομοιόμορφη απόσταση του αντικειμένου καρφώματος από 1 cm μέχρι 5,5 cm από την ακμή του υλικού.

Υπόδειξη: Για το γέμισμα του γεμιστήρα (12) πρέπει να αποσυναρμολογήσετε τον αποστάτη (16) από το ηλεκτρικό εργαλείο.

## Κάρφωμα με ομοιόμορφη απόσταση από την ακμή του υλικού (βλέπε εικόνες B1−B2)

Υπόδειξη: Ο αποστάτης (16) για το κάρφωμα πρέπει να κουμπώσει με ομοιόμορφη απόσταση στα ανοίγματα (14) στο ηλεκτρικό εργαλείο.

- Τοποθετήστε μέσα μια κατάλληλη ταινία συνδετήρων (20) ή ταινία καρφιών (21).
- Κουμπώστε διαδοχικά τις μύτες του αποστάτη (16) σε ένα άνοιγμα (14) στο ηλεκτρικό εργαλείο, που καθορίζει την κατάλληλη απόσταση από την ακμή του υλικού.
- Οδηγήστε το ηλεκτρικό εργαλείο κάθετα πάνω στο επεξεργαζόμενο κομμάτι, ώσπου η ακμή του επεξεργαζόμενου κομματιού να ακουμπήσει στην μπροστινή ακμή του αποστάτη (16).
- Πιέστε το ηλεκτρικό εργαλείο σταθερά προς τα κάτω, ώσπου η μύτη του καρφωτικού (1) να πατηθεί εντελώς μέσα.
- Διατηρήστε την πίεση σταθερή και πατήστε σύντομα τη σκανδάλη (5).
- Μετά την πλήρη εισαγωγή του συνδετήρα /του καρφιού αφήστε τη σκανδάλη (5) ελεύθερη, σηκώστε τη μύτη του καρφωτικού (1) από το υλικό και μετακινήστε τη μύτη του καρφωτικού (1) κατά μήκος της ακμής του επεξεργαζόμενου κομματιού.
- Τοποθετήστε τον επόμενο συνδετήρα ή τον επόμενο καρφί.