# Accessoire pour l’agrafage à distance constante d’un bord

Un accessoire spécial permet d’utiliser l’outil électroportatif pour effectuer des agrafages à distance constante d’un bord. L’accessoire est spécialement conçu pour la AdvancedTacker 18V-25.

- La butée de distance (16) permet de régler une distance de 1 cm à 5,5 cm entre les pointes ou agrafes et le bord de référence.

Remarque : Pour remplir le chargeur (12), vous devez retirer la butée de distance (16) de l’outil électroportatif.

## Agrafage à distance constante d’un bord (voir figures B1−B2)

Remarque : Pour agrafer toujours à la même distance d’un bord, il convient de clipser la butée de distance (16) dans les évidements (14) de l’outil électroportatif prévus à cet effet.

- Insérez dans le chargeur une bande d’agrafes (20) ou bande de pointes (21) adaptée.
- Clipsez successivement les deux ergots de la butée de distance (16) dans l’évidement (14) de l’outil électroportatif correspondant à la distance voulue par rapport au bord.
- Glissez verticalement l’outil électroportatif au-dessus de la pièce jusqu’à ce que le bord avant de la butée de distance (16) touche le bord de la pièce.
- Plaquez fermement l’outil électroportatif vers le bas jusqu’à ce que le nez de l’agrafeuse (1) s’enfonce complètement.
- Maintenez la pression exercée et appuyez sur la gâchette (5).
- Une fois que l’agrafe/la pointe a pénétré complètement, relâchez la gâchette (5) , dégagez le nez de l’agrafeuse (1) du matériau et faites glisser latéralement le nez de l’agrafeuse (1) le long du bord de la pièce.
- Placez l’agrafe ou la pointe suivante.