# Pavaizduoti komponentai

Pavaizduotų sudedamųjų dalių numeriai atitinka elektrinio įrankio schemos numerius.

(1) | Segiklio noselė su apsauginiu dangteliu
(2) | Šūvio kanalo dangtelis
(3) | Varžtas šūvio kanalui atidaryti/uždaryti
(4) | Darbinė lemputė
(5) | Paleidimo mygtukas
(6) | Žymė smūgio jėgos pasirinkimui
(7) | Smūgio jėgos reguliavimo ratukas
(8) | Rankena (izoliuotas rankenos paviršius)
(9) | Akumuliatoriaus atblokavimo klavišas
(10) | Akumuliatorius
(11) | Akumuliatoriaus įkrovos būklės indikatorius
(12) | Dėtuvė
(13) | Apkabos fiksatorius
(14) | Išpjovos įtaisui vienodiems tarpams išlaikyti
(15) | Sąsagėlės/vinies išėjimo vieta
(16) | Įtaisas vienodiems tarpams išlaikyti A)
(17) | A[sauginio dangtelio dėtuvė
(18) | Apsauginis gaubtelis
(19) | Laido kanalo dangtelisA)
(20) | Sąsagėlių juostelėA)
(21) | Vinių juostelėA)
(22) | Šešiabriaunis raktas
(23) | Pripildymo indikatorius

A)

  Šio priedo standartiniame tiekiamame komplekte nėra.