# Magazinin doldurulması (bkz. resimler A1−A3)

- Sadece orijinal Bosch aksesuar kullanın. Zımba veya çivi tabancasının magazini, itici ve atma kanalı gibi hassas parçaları Bosch zımbalarına ve çivilerine uygun hale getirilmiştir. Diğer üreticiler farklı çelik kalitesi ve ölçüler kullanmaktadır.

Doldurma göstergesi (23) kontrol penceresine bakarak magazinde zımba veya çivi kalıp kalmadığını görebilirsiniz.

- Düz yüzeyin üzerine elektrikli el aletini yerleştirin.
- Magazin kilidine (13) basın ve magazini (12) aşağı doğru çekerek çıkartın.
- Zımba teli şeridini (20) veya çivi şeridini (21) yerleştirin.
  Not: Çivilerin veya zımbaların yerleştirildiği konumlara özen gösterilmesi gerektiğine dikkat edilmelidir (bkz. resim A2–A3). Çiviler magazinin alt kenarına yerleştirilir (bkz. resim A2). Zımbalar magazinin üst kenarına yerleştirilir (bkz. resim A3). Çivileri veya zımbaları magazine yerleştirdikten sonra, tamamen ileri doğru itin. İşarete dikkat edin.
- Magazini (12) kilitleme yapıncaya kadar geriye itin.

- Magazini açarken, doldururken ve kapatırken zor kullanmayın.