# Uvedenie do prevádzky

Spúšťacia poistka, spojená s pohyblivým sponkovacím mechanizmom (1), bráni neúmyselnému vystreleniu pri náhodnom stlačení spúšte (5).

## Jednotlivé spúšťanie

- Sponkovací mechanizmus (1) najprv pevne priložte na obrobok tak, aby bol úplne vtlačený.
- Udržte priamy prítlak a stlačte spúšť (5).
- Po úplnom zarazení spúšť (5) uvoľnite a zdvihnite sponkovací mechanizmus (1) z obrobku.