# Pribor za pribijanje na jednakom razmaku

Pomoću specijalnog pribora možete koristiti električni alat za pribijanje na jednakom razmaku od ruba materijala. Pribor je prikladan samo za AdvancedTacker 18V-25.

- Pomoću odstojnog graničnika (16) možete namjestiti jednaki razmak elementa za pričvršćenje od 1 cm do 5,5 cm od ruba materijala.

Napomena: Za punjenje spremnika (12) morate demontirati odstojni graničnik (16) s električnog alata.

## Pribijanje na jednakom razmaku do ruba materijala (vidjeti slike B1−B2)

Napomena: Odstojni graničnik (16) morate umetnuti za pribijanje na jednakom razmaku u otvore (14) na električnom alatu.

- Umetnite odgovarajući uložak sa spajalicama (20) ili uložak s čavlima (21).
- Uzastopno umećite vrhove odstojnog graničnika (16) u otvor (14) na električnom alatu na kojem je naveden odgovarajući razmak.
- Vodite električni alat ravno preko izratka sve dok rub izratka ne nalegne na prednji rub odstojnog graničnika (16).
- Pritisnite električni alat prema dolje tako da je vrh pribijača (1) utisnut do kraja.
- Zadržite pritisak i pritisnite okidač (5).
- Nakon potpunog zabijanja spajalice/čavla otpustite okidač (5), podignite vrh pribijača (1) s materijala i pomaknite vrh pribijača(1) duž ruba izratka.
- Postavite sljedeću spajalicu ili sljedeći čavao.