# Munkavégzéssel kapcsolatos tudnivalók

Az ütőfej elkopásának csökkentésére ne hozza működésbe kapcsok, illetve szögek nélkül a készüléket.
A munkák befejezése után állítsa be a (7) ütőerő előválasztó gombot egy alacsony ütőerőre, hogy ezzel lecsökkentse a feszítőrugó feszültségét.

Óvatosan tegye fel a (1) tűzőorrot. A puha munkadarabokat (pl. fenyőfa) a túl erős rányomás megrongálhatja.

## Elakadások megszüntetése

- Az elektromos kéziszerszámon végzendő bármely munka megkezdése előtt vegye ki abból az akkumulátort.

- A tárat időben töltse fel. Előfordulhat, hogy az elakadásnak a túl rövid szalag az oka.

Egyes rögzítőelemek elakadhatnak a belövőcsatornában. Ha ez gyakrabban előfordul, lépjen kapcsolatba egy hivatalos Bosch ügyfélszolgálattal.

- Helyezze az elektromos kéziszerszámot sík felületre.
- Nyomja meg a tárreteszelés kioldását (13), és húzza ki hátrafelé a tárat (12).
- Távolítsa el az elakadt rögzítőelemet. Szükség esetén használjon erre a célra egy fogót.
- Tolja vissza a tárat (12), amíg az be nem pattan a helyére.

Ha a rögzítőelem nem távolítható el ilyen módon, akkor ki kell nyitni a belövőcsatornát (lásd E1–E2 ábra):

- Engedje el a kioldót .
- Vegye ki az akkumulátort az elektromos kéziszerszámból.
- Ürítse ki a tárat (12).
- Távolítsa el a védősapkát (18).
- Lazítsa meg a belövőcsatorna (3) nyitására/zárására szolgáló csavarokat belső hatlapú kulccsal (22), és vegye le a belövőcsatorna burkolatát (2) annak eltolásával és felemelésével, kinyithatóvá téve a belövőcsatornát.
- Távolítsa el az elakadt rögzítőelemet. Szükség esetén használjon erre a célra egy fogót.
- Zárja a belövőcsatornát a belövőcsatorna burkolatának (2) visszahelyezésével, és nyomja azt teljesen az elektromos kéziszerszám házán lévő ütközőhöz.
- Húzza meg a belövőcsatorna (3) nyitására/zárására szolgáló csavarokat belső hatlapú kulccsal (22).
- Szerelje vissza a védősapkát (18).
- Töltse ismét fel a tárat (12).

## A védősapka cseréje (lásd C ábra)

Megjegyzés: A védősapka (18) nélkül tilos a munkavégzés.

A védősapkát (18) drótvezető sapkával (19) helyettesítheti.

- Engedje el a kioldót (5).
- Kapcsolja ki az elektromos kéziszerszámot, és vegye ki az akkumulátort (10).
- Húzza le a védősapkát (18) a tűzőorról (1).
- Rögzítse a drótvezető sapkát (19) a tűzőorra (1).
  Az elektromos kéziszerszám most már újra üzembe helyezhető.

Megjegyzés: tűzés drótvezető sapkával (lásd D ábra).