# Magazijn vullen (zie afbeeldingen A1−A3)

- Gebruik uitsluitend originele Bosch accessoires. De precisie-onderdelen van de tacker zoals magazijn, stoter en nietkanaal zijn afgestemd op nieten en spijkers van Bosch. Andere fabrikanten gebruiken andere staalkwaliteiten en afmetingen.

Bij het kijkvenster van de bijvulaanduiding (23) ziet u of er zich nog nieten of spijkers in het magazijn bevinden.

- Leg het elektrische gereedschap op een vlakke ondergrond.
- Duw op de magazijnontgrendeling (13) en trek daarbij het magazijn (12) naar achter toe eruit.
- Plaats de nietstrip (20) of spijkerstrip (21).
  Aanwijzing: Let bij het plaatsen van spijkers of nieten op de verschillende inlegposities (zie afbeeldingen A2–A3). Spijkers worden in het magazijn tegen de onderste rand gelegd (zie afbeelding A2). Nieten worden in het magazijn tegen de bovenste rand gelegd (zie afbeelding A3). Schuif de spijkers of nieten helemaal naar voren nadat ze in het magazijn zijn gelegd. Let op de markering.
- Schuif het magazijn (12) terug tot het vastklikt.

- Forceer het magazijn niet als u het opent, vult of sluit.