# Príslušenstvo na sponkovanie s rovnakým odstupom

Pomocou špeciálneho príslušenstva je možné elektrické náradie použiť na sponkovanie v rovnomernej vzdialenosti od hrany materiálu. Príslušenstvo je vhodné iba pre AdvancedTacker 18V-25.

- Pomocou rozpery (16) môžete nastaviť rovnakú vzdialenosť spojovacieho materiálu od 1 cm do 5,5 cm od hrany materiálu.

Upozornenie: Pri plnení zásobníka (12) je nutné rozperu (16) odmontovať z elektrického náradia.

## Sponkovanie s rovnakou vzdialenosťou od hrany materiálu (pozri obrázky B1−B2)

Upozornenie: Rozperu (16) je nutné pri sponkovaní s rovnakou vzdialenosťou zakliknúť do výrezov (14) na elektrickom náradí.

- Založte vhodný pás so sponkami (20) alebo s klincami (21).
- Zakliknite postupne po jednom výbežky rozpery (16) do výrezu (14) na elektrickom náradí, ktorý umožňuje vhodnú vzdialenosť od hrany materiálu.
- Veďte elektrické náradie zvisle ponad obrobok tak, aby hrana obrobku priliehala na prednú hranu rozpery (16).
- Potlačte elektrické náradie pevne smerom dole, aby bol sponkovací mechanizmus (1) úplne vtlačený.
- Udržte priamy prítlak a stlačte spúšť (5).
- Po úplnom nastrelení sponky/klinca spúšť (5) uvoľnite, zdvihnite sponkovací mechanizmus (1) z materiálu a posuňte sponkovací mechanizmus (1) pozdĺž hrany obrobku.
- Zarazte ďalšiu sponku alebo klinec.