# Componentes ilustrados

A numeração dos componentes i‌lus‌tra‌dos refere‑se à apresentação da ferramenta elétrica na página de esquemas.

(1) | Nariz do agrafador com tampa de proteção
(2) | Cobertura do canal de disparo
(3) | Parafusos para abrir/fechar o canal de disparo
(4) | Luz de trabalho
(5) | Disparador
(6) | Marca para a pré-seleção da força de impacto
(7) | Roda para pré-seleção da força de impacto
(8) | Punho (superfície do punho isolada)
(9) | Tecla de desbloqueio da bateria
(10) | Bateria
(11) | Indicador do nível de carga da bateria
(12) | Carregador
(13) | Desbloqueio do carregador
(14) | Entalhes para distanciador
(15) | Saída de agrafo/prego
(16) | DistanciadorA)
(17) | Armazenamento da tampa de proteção
(18) | Tampa de proteção
(19) | Tampa de guia do fioA)
(20) | Tira de agrafosA)
(21) | Tira de pregosA)
(22) | Chave sextavada interior
(23) | Indicação de reenchimento

A)

  Este acessório não pertence ao volume de fornecimento.