# Қолданысқа енгізу

Жылжымалы степлер тиегімен (1) байланыстырылған іске қосу құлпы кенет басылған іске қосу құрылғысының (5) кездейсоқ атуын болдырмайды.

## Бір реттік іске қосу

- Степлер тиегін (1) алдымен дайындамаға тұрақты етіп, толықтай басылғанша қойыңыз.
- Басу күшін сақтай отырып, іске қосу құрылғысын (5) басыңыз.
- Толық қағып кіргізгеннен кейін іске қосу құрылғысын (5) жіберіңіз де, степлер тиегін (1) дайындамадан ары көтеріңіз.