# Інструкції з техніки безпеки для скобозабивачів

- Завжди виходьте з того, що в електроінструменті є скоби. Необережне поводження зі скобозабивним пістолетом може призвести до несподіваного виштовхування скоб і травмування.

- Не спрямовуйте електроінструмент на себе та на інших людей поблизу. Внаслідок несподіваного приведення в дію скоба може виштовхнутися і призвести до травм.

- Не приводьте електроінструмент в дію, поки він не буде щільно приставлений до оброблюваної заготовки. Якщо між електроінструментом і заготовкою немає контакту, скоба може відскочити від місця закріплення.

- Якщо скоба застрягла в електроінструменті, від'єднайте електроінструмент від джерела живлення. Якщо скобозабивний пістолет буде під'єднаний до живлення, під час витягування скоби можливе випадкове приведення його в дію.

- Будьте обережні під час витягуванні скоби, що застрягла. Механізм може знаходитися на зводі і скоба може бути з силою виштовхнута під час її витягування.

- Не використовуйте цей скобозабивний пістолет для закріплення електропроводки. Він не призначений для прокладення електропроводки, може пошкодити ізоляцію електрокабелю і призвести внаслідок цього до ураження електричним струмом та небезпеки виникнення пожежі.

- Від'єднуйте скобозабивач від джерела живлення під час встановлення та виймання скоб, виконання налаштувань або заміни приладдя. При підключенні скобозабивача до джерела живлення можливе випадкове спрацьовування, що може призвести до травмування.

- Будьте обережні при поводженні зі скобами, особливо під час їх встановлення та виймання. Скоби мають гострі кінці, які можуть спричинити травми.

- Тримайте пальці подалі від пускового гачка, коли скобозабивач не працює, а також під час переходу з одного робочого положення в інше. Несподіване натискання на спусковий гачок призведе до виштовхування скоби, що може призвести до травмування.

- При виконанні робіт, при яких скобозабивач може зачепити заховану електропроводку, тримайте інструмент за ізольовані поверхні. Контакт приладдя або скоби проводки, що знаходиться під напругою, може призвести до зарядження металевих частин скобозабивача та до ураження електричним струмом.

- Під час роботи міцно тримайте скобозабивач. Неконтрольована віддача скобозабивача може призвести до ненавмисного спрацьовування і саме це може стати причиною травмування.

- Тримайте всі частини тіла, такі як руки, ноги тощо, подалі від напрямку виштовхування інструменту. Скоба може пробити заготовку, а також будь-який предмет, що знаходиться за нею і це може призвести до травмування.

- Під час використання скобозабивача тримайте всі частини тіла, такі як руки, ноги тощо, подалі від місця, де цвяхи забиваються в заготовку. Скоба може змінити напрямок та вийти із заготовки, що може призвести до травмування.

- Для знаходження захованих в стіні труб або електропроводки користуйтеся придатними приладами або зверніться в місцеве підприємство електро-, газо- і водопостачання. Зачеплення електропроводки може призводити до пожежі та ураження електричним струмом. Зачеплення газової труби може призводити до вибуху. Зачеплення водопровідної труби може завдати шкоду матеріальним цін‌нос‌тям.

- При пошкодженні або неправильній експлуатації акумуляторної батареї може виходити пар. Акумуляторна батарея може займатись або вибухати. Впустіть свіже повітря і – у разі скарг – зверніться до лікаря. Пар може подразнювати дихальні шляхи.

- Не вносьте конструктивних змін в акумуляторну батарею та не відкривайте її. Існує небезпека короткого замикання.

- Гострими предметами, напр., гвіздками або викрутками, або прикладанням зовнішньої сили можна пошкодити акумуляторну батарею. Можливе внутрішнє коротке замикання, загоряння, утворення диму, вибух або перегрів акумуляторної батареї.

- Використовуйте акумуляторну батарею тільки в продуктах виробника. Лише за таких умов акумулятор буде захищений від небезпечного перевантаження.

| Захищайте акумуляторну батарею від тепла, зокрема, напр., від сонячних променів, вогню, бруду, води та вологи. Існує небезпека вибуху і короткого замикання.