# Preselezione della potenza del colpo

Avvertenza: testare sempre la potenza del colpo impostata prima su di un residuo di materiale. L'impostazione ottimale della potenza del colpo può essere rilevata solamente mediante prove pratiche.

Mediante la rotellina (7) per la preselezione della potenza del colpo è possibile impostare la potenza del colpo necessaria su diversi livelli.
Rispettare il segno (6) per la preselezione della potenza del colpo sull'elettroutensile.

La potenza del colpo necessaria è subordinata alla lunghezza delle graffe e/o dei chiodi e alla resistenza del materiale.