# Alimentarea magaziei (consultă imaginile A1−A3)

- Utilizează numai accesorii Bosch originale. Piesele de precizie ale capsatorului, precum magazia, tija şi canalul de ejectare, sunt destinate utilizării cu capse şi cuie Bosch. Alţi producători folosesc alte calităţi şi dimensiuni de oţel.

Pe vizorul indicatorul de umplere (23) poţi vedea dacă în magazie mai există capse, respectiv cuie.

- Aşază scula electrică pe o suprafaţă plană.
- Apasă dispozitivul de deblocare a magaziei (13) şi extrage magazia (12) trăgând-o spre înapoi.
- Introdu banda de capse (20), respectiv banda de cuie (21).
  Observaţie: La introducerea cuielor sau capselor, acordă atenţie poziţiilor diferite de introducere (consultă imaginile A2–A3). Cuiele sunt aşezate în magazie pe muchia inferioară (consultă imaginea A2). Capsele sunt aşezate în magazie pe muchia superioară (consultă imaginea A3). După ce au fost introduse în magazie, împinge spre înainte cuiele sau capsele. Respectă marcajul.
- Împinge spre înapoi magazia (12), până când se fixează.

- Nu folosi forţă la deschiderea, alimentarea sau închiderea magaziei.