# Instrucciones para la ‌operación

Evite disparar con el cargador vacío para evitar un mayor desgaste del percutor.
Una vez finalizado el trabajo, ajuste la fuerza de impacto a un valor bajo en la rueda de ajuste de preselección de la fuerza de impacto (7) para descargar el resorte tensor.

Asiente cuidadosamente la nariz de la grapadora (1). Las piezas de material blando (p. ej., madera de pino) pueden dañarse si la presión de aplicación es excesiva.

## Desatasco

- Antes de cualquier manipulación en la herramienta eléctrica, retire el acumulador.

- Llene el cargador a su debido tiempo. Una tira demasiado corta puede ser la causa de atascos.

Los elementos de fijación individuales pueden atascarse en el canal de disparo. Si esto ocurre con frecuencia, póngase en contacto con un punto de servicio posventa autorizado de Bosch.

- Coloque la herramienta eléctrica sobre una superficie plana.
- Presione el desbloqueo del cargador (13) y retire en ello el cargador (12) hacia detrás.
- Retire el elemento de fijación atascado. En caso necesario, utilice para ello unas tenazas.
- Empuje el cargador (12) hacia atrás, hasta que encaje en su lugar.

Si el elemento de fijación no puede retirarse de este modo, deberá abrirse el canal de disparo (ver figuras E1–E2):

- Suelte el disparador .
- Retire la batería de la herramienta eléctrica.
- Vacíe el cargador (12).
- Retire la tapa protectora (18).
- Afloje los tornillos para abrir/cerrar el canal de disparo (3) con ayuda de una llave macho hexagonal (22) y retire la cubierta del canal de disparo (2) deslizándola y levantándola para poder abrir el canal de disparo.
- Retire el elemento de fijación atascado. En caso necesario, utilice para ello unas tenazas.
- Cierre el canal de disparo colocando la cubierta del canal de disparo (2) y empujándola hasta el tope en la carcasa de la herramienta eléctrica.
- Apriete los tornillos para abrir/cerrar el canal de disparo (3) con ayuda de una llave macho hexagonal (22).
- Vuelva a montar la tapa protectora (18).
- Vuelva a llenar el cargador (12).

## Cambiar la tapa protectora (ver figura C)

Nota: No está permitido realizar trabajos sin la tapa protectora (18).

Puede sustituir la tapa protectora (18) por una tapa de guía de alambre (19).

- Suelte el disparador (5).
- Apague la herramienta eléctrica y retire la batería (10).
- Retire la tapa protectora (18) del saliente de la grapadora (1).
- Coloque la tapa de la guía de alambre (19) en el saliente de la grapadora (1).
  La herramienta eléctrica puede volver a ponerse en marcha.

Nota: Grapado con tapa de guía de alambre (ver figura D).