# توابع للتدبيس على مسافات متساوية

باستخدام توابع خاصة يمكن استخدام العدة الكهربائية للتدبيس على مسافة متساوية من حافة الخامة. التوابع مناسبة فقط لماركة AdvancedTacker 18V-25.

- باستخدام قطعة المباعدة (16) يمكنك ضبط مسافة متساوية لأدوات الدسر من 1 سم حتى 5,5 سم من حافة الخامة.

ملاحظة: لملء الخزانة (12) يجب فك قطعة المباعدة (16) من العدة الكهربائية.

## التدبيس على مسافات متساوية من حافة الخامة (انظر الصور B1−B2)

إرشاد: للتدبيس على مسافات متساوية يجب تثبيت قطعة المباعدة (16) في التجاويف (14) بالعدة الكهربائية.

- قم بتركيب شريط دبابيس (20) أو شريط مسامير (21).
- اضغط بشكل متعاقب على رؤوس قطعة المباعدة (16) لإدخالها في التجويف (14) بالعدة الكهربائية، الذي يحدد المسافة المناسبة حتى حافة الخامة.
- حرك العدة الكهربائية بشكل عمودي عبر قطعة الشغل إلى أن تتلامس حافة قطعة الشغل مع الحافة الأمامية لقطعة المباعدة (16).
- اضغط العدة الكهربائية إلى أسفل بعض الشيء إلى أن تتوغل رأس الدباسة (1) بشكل كامل.
- حافظ على ضغط الكبس واضغط على الزناد (5).
- بعد إدخال الدبوس/المسمار بالكامل اترك الزناد (5) وارفع رأس الدباسة (1) عن الخامة، وحرك رأس الدباسة (1) بمحاذاة قطعة الشغل.
- ضع الدبوس أو المسمار التالي.