# Предупрежденяи за безопасност за такери

- Винаги допускайте, че инструментът има фиксатори. Небрежното боравене с такера може да доведе до неочаквано изстрелване на фиксатори и персонално нараняване.

- Не насочвайте инструмента към себе си или към някой наблизо. Неочакваното активиране ще освободи фиксатора и ще причини нараняване.

- Не зактивирайте инструмента докато не е плътно поставен към детайла. Ако инструментът не е в контакт с детайла, фиксаторът може да се отклони от вашата цел.

- Разкачете инструмента от електрозахранването при блокиране на фиксатори в инструмента. Докато отстранявате блокиран фиксатор, такерът може инцидентно да се активира, ако е включен.

- Бъдете внимателни при изкарване на блокиран фиксатор. Механизмът може да е под натиск и фиксаторът да се изкара със сила при опит за освобождаване на блокаж.

- Не използвайте този такер за закрепване на електрически кабели. Той не е предназначен за инсталация на електрически кабели и може да повреди изолацията на електрическите кабели и да причини електрически удар или рискове от пожар.

- Разкачайте такера от електрозахранването когато зареждате и разтоварвате крепежни елементи, правите настройки или сменяте аксесоари. Такерът може да се активира инцидентно, ако е свързан към източник на електрозахранване, което може да доведе до персонално нараняване.

- Внимавайте при боравене с крепежни елементи, особено при зареждане и изкарване. Крепежните елементи имат остри върхове, които могат да доведат до персонално нараняване.

- Пазете пръстите далеч от спусъка когато не използвате този такер и при придвижване от една работна позиция към друга. Неочакваното активиране ще изкара крепежен елемент, което може да доведе до персонално нараняване.

- Когато изпълнявате операция, при която съществува опасност крепежният елемент да засегне скрити под повърхността проводници под напрежение, дръжте такера за изолираните повърхности на ръкохватките. При контакт на крепежен елемент с проводник под напрежение е възможно напрежението да се предаде по металните детайли на такера и това да предизвика токов удар.

- Дръжте такера със здрав захват по време на работа. Неконтролираното отскачане на такера може да доведе до неволно активиране, което може да доведе до персонално напрежение.

- Дръжте всички части на тялото като ръце и крака и др. далеч от посоката на изстрелване на инструмента. Крепежният елемент може да проникне през обработваемия детайл и през всеки обект зад него, което може да доведе до персонално нараняване.

- Когато използвате такера, пазете всички части на тялото като ръце и крака и др. далеч от зоната, където крепежните елементи се изстрелват в работния детайл. Крепежният елемент може да се отклони и да излезе от обработваемия детайл, което може да доведе до персонално нараняване.

- Използвайте подходящи прибори, за да откриете евентуално скрити под повърх‌ността тръбопроводи, или се обърнете към съответното местно снабдително дружество. Влизането в съприкосновение с проводници под напрежение може да предиз‌вика пожар и токов удар. Увреж‌да‌нето на газопровод може да доведе до експлозия. Увреждането на водопровод предизвиква значителни материални щети.

- При повреждане и неправилна експлоа‌тация от акумулаторната батерия могат да се отделят пари. Акумулаторната батерия може да се запали или да експлодира. Погрижете се за добро проветряване и при оплаквания се обърнете към лекар. Парите могат да раздразнят дихателните пътища.

- Не променяйте и не отваряйте акумулаторната батерия. Съществува опасност от възникване на късо съединение.

- Акумулаторната батерия може да бъде повредена от остри предмети, напр. пирони или отвертки, или от силни удари. Може да бъде предизвикано вътрешно късо съединение и акумулаторната батерия може да се запали, да запуши, да експлодира или да се прегрее.

- Използвайте акумулаторната батерия само в продукти на производителя. Само така тя е предпазена от опасно за нея претоварване.

| Предпазвайте акумулаторната батерия от високи температури, напр. вследствие на продължително излагане на директна слънчева светлина, огън, мръсотия, вода и овлажняване. Има опасност от експлозия и късо съединение.