# Polnjenje vlagalnika (glejte slike A1−A3)

- Uporabljajte le originalni pribor Bosch. Fini deli spenjalnika, kot so npr. zalogovnik, potisna ploščica in izstreljevalni kanal, so združljivi s sponkami in žeblji podjetja Bosch. Drugi proizvajalci uporabljajo jeklo drugačne kakovosti in drugačnih dimenzij.

Skozi kontrolno okence prikaza stanja napolnjenosti (23) lahko vidite, ali so v vlagalniku še sponke oziroma žeblji.

- Električno orodje postavite na ravno površino.
- Pritisnite na gumb za sprostitev vlagalnika (13) in obenem izvlecite vlagalnik (12).
- Vstavite komplet sponk (20) oz. komplet žebljev (21).
  Opomba: pri vstavljanju žebljev oz. sponk bodite pozorni na različne položaje vstavljanja (glejte slike A2–A3). Žeblji so nameščeni v vlagalniku na spodnjem robu (glej sliko A2). Sponke so nameščeni v vlagalniku na zgornjem robu (glej sliko A3). Ko žeblje ali sponke vstavljate v vlagalnik, jih potisnite do konca naprej. Upoštevajte oznako.
- Vlagalnik (12) potisnite nazaj, da se zaskoči.

- Pri odpiranju, polnjenju in zapiranju zalogovnika ne uporabljajte sile.