# Zagon

S premičnim sprednjim delom spenjalnika (1) je povezana protisprožilna zapora, ki preprečuje nenamerno sprožitev orodja v primeru nenamernega pritiskanja na sprožilec (5).

## Posamezna sprožitev

- Sprednji del spenjalnika (1) najprej trdno pritisnite na obdelovanec, da povsem nalega nanj.
- Vzdržujte pritisno silo in pritisnite sprožilec (5).
- Po končanem pritrjevanju izpustite sprožilec (5) in sprednji del spenjalnika (1) dvignite z obdelovanca.