# Paruošimas naudoti

Su judančia segiklio nosele (1) sujungtas paleidimo jungiklio blokatorius leidžia išvengti netikėto šūvio, kuris galėtų įvykti netyčia nuspaudus paleidimo mygtuką (5).

## Pavienis kalimas

- Segtuvo noselę (1) pirmiausia tvirtai įremkite į ruošinį ir spauskite, kol ji visiškai įsispaus.
- Nemažindami prispaudimo jėgos, paspauskite paleidimo mygtuką (5).
- Kai tvirtinimo elementas bus visiškai įvarytas, atleiskite paleidimo mygtuką (5) ir atitraukite segiklio noselę (1) nuo ruošinio.