# Messa in funzione

Il sistema di blocco disinnesto, accoppiato al nasello di graffatura mobile (1), impedisce l’espulsione accidentale, qualora il dispositivo di disinnesto (5) venga premuto accidentalmente.

## Scatto singolo

- Innanzitutto, applicare saldamente il nasello di graffatura (1) sul pezzo in lavorazione, fino ad inserirlo completamente.
- Mantenere costante la pressione esercitata e premere il dispositivo di disinnesto (5).
- Inserita completamente la graffa, rilasciare il dispositivo di disinnesto (5) e sollevare il nasello di graffatura (1) dal pezzo in lavorazione.