# Arbeitshinweise

Vermeiden Sie Leerschüsse, um den Verschleiß des Schlagstempels zu vermindern.
Stellen Sie nach Abschluss der Arbeiten die Schlagkraft am Stellrad Schlagkraftvorwahl (7) auf einen niedrigen Wert, um die Spannfeder zu entlasten.

Setzen Sie die Tackernase (1) vorsichtig auf. Weiche Werkstücke (z.B. Kiefernholz) können durch zu festes Aufdrücken beschädigt werden.

## Verklemmungen lösen

- Nehmen Sie den Akku vor allen Arbeiten am Elektrowerkzeug aus dem Elektrowerkzeug.

- Bestücken Sie das Magazin rechtzeitig. Ein zu kurzer Streifen kann die Ursache für die Verklemmung sein.

Einzelne Befestigungsmittel können sich im Schusskanal verklemmen. Sollte dies häufiger vorkommen, kontaktieren Sie eine autorisierte Bosch-Kundendienststelle.

- Legen Sie das Elektrowerkzeug auf eine flache Oberfläche.
- Drücken Sie die Magazinentriegelung (13) und ziehen Sie dabei das Magazin (12) nach hinten heraus.
- Entfernen Sie das verklemmte Befestigungsmittel. Verwenden Sie dazu bei Bedarf eine Zange.
- Schieben Sie das Magazin (12) zurück, bis es einrastet.

Sollte das Befestigungsmittel sich auf diese Weise nicht entfernen lassen, muss der Schusskanal geöffnet werden (siehe Bilder E1–E2):

- Lassen Sie den Auslöser los.
- Entnehmen Sie den Akku aus dem Elektrowerkzeug.
- Entleeren Sie das Magazin (12).
- Entfernen Sie die Schutzkappe (18).
- Lösen Sie die Schrauben zum Öffnen/Schließen des Schusskanals (3) mithilfe des Innensechskantschlüssels (22) und nehmen Sie die Abdeckung des Schusskanals (2) ab, indem Sie sie verschieben und anheben, sodass sich der Schusskanal öffnen lässt.
- Entfernen Sie das verklemmte Befestigungsmittel. Verwenden Sie dazu bei Bedarf eine Zange.
- Schließen Sie den Schusskanal, indem Sie die Abdeckung des Schusskanals (2) aufsetzen und vollständig an den Anschlag zum Gehäuse des Elektrowerkzeugs schieben.
- Ziehen Sie die Schrauben zum Öffnen/Schließen des Schusskanals (3) mithilfe des Innensechskantschlüssels (22) fest.
- Montieren Sie die Schutzkappe (18) wieder.
- Bestücken Sie das Magazin (12) wieder.

## Schutzkappe wechseln (siehe Bild C)

Hinweis: Das Arbeiten ohne Schutzkappe (18) ist nicht zulässig.

Sie können die Schutzkappe (18) durch eine Drahtführungskappe (19) ersetzen.

- Lassen Sie den Auslöser (5) los.
- Schalten Sie das Elektrowerkzeug aus und entnehmen Sie den Akku (10).
- Ziehen Sie die Schutzkappe (18) von der Tackernase (1).
- Befestigen Sie die Drahtführungskappe (19) auf der Tackernase (1).
  Das Elektrowerkzeug kann nun wieder in Betrieb genommen werden.

Hinweis: Tackern mit Drahtführungskappe (siehe Bild D).