# Tehnilised andmed

Akuklambrilööja |  | AdvancedTacker 18V-25
--- | --- | ---
Tootenumber |  | ‎3 603 BA7 1..‎
Löögisagedus | min–1 | 30
Sisselöödavad objektid
Klambririba |  | Kitsasklambrid
Bosch tüüpA) |  | TK 40
Laius | mm | 5,8
Pikkus | mm | 15 20 25
Naelariba |  | Ümarpeanaelad
Bosch tüüpB) |  | SK 50
Pealaius | mm | 2,0
Pikkus | mm | 16 19 25 30
Mahutavus (kinnitusvahend) |  | 100
KaalC) | kg | 2,1
Lubatud keskkonnatemperatuur laadimisel | °C | 0 ... +35
Lubatud keskkonnatemperatuur töötamiselD) ja hoiustamisel | °C | −20 ... +50
Soovitatavad akud |  | PBA 18V....W-.
Soovitatavad laadimisseadmedE) |  | AL 18...

A)

  alternatiivsed klambritüübid: Rapid tüüp 606, 12 mm, 15 mm, 18 mm, 23 mm, 25 mm

B)

  alternatiivsed naelatüübid: Rapid tüüp 8, 15 mm, 20 mm, 25 mm

C)

  Ilma akuta (aku kaalu leiate te aadressilt www.bosch-diy.com.)

D)

  piiratud jõudlus temperatuuridel < 0 °C

E)

  Järgmised laadimisseadmed ei sobi akuga PBA: AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV

Väärtused võivad olenevalt tootest varieeruda ja oleneda kasutus- ning keskkonnatingimustest.Täiendav teave veebisaidil www.bosch-professional.com/wac.