# Consignes de sécurité pour agrafeuses

- Ayez toujours à l’esprit qu’il peut y avoir des agrafes dans l’outil. Une manipulation sans précaution de l’agrafeuse peut donner lieu à l’éjection intempestive d’agrafes, ce qui peut provoquer des blessures.

- Ne pas diriger l’outil vers vous-même ou vers quiconque à proximité. Un déclenchement intempestif déchargera l’élément de fixation en provoquant une blessure.

- Ne pas actionner l’outil tant que celui-ci n’est pas fermement placé contre la pièce à usiner. Si l’outil n’est pas en contact avec la pièce à usiner, l’élément de fixation peut être dévié de la cible.

- Déconnectez la source d’alimentation de l’outil (cordon d’alimentation ou batterie) lorsqu’une agrafe reste coincée dans l’outil. Lors du retrait d’une agrafe coincée, l’agrafeuse risque, si elle est sous tension, d’être activée accidentellement.

- Prendre des précautions en retirant un élément de fixation coincé. Le mécanisme peut être sous compression et l’élément de fixation peut être éjecté violemment lorsque l’on tente de le dégager de son état bloqué.

- N’utilisez pas cette agrafeuse pour la fixation de câbles électriques. Elle n’est pas conçue pour la pose de câbles électriques et peut endommager l’isolant de câbles électriques, ce qui peut causer des chocs électriques ou provoquer un incendie.

- Déconnectez la source d’alimentation de l’agrafeuse (cordon d’alimentation ou batterie) lors de la mise en place ou du retrait d’agrafes, lors de réglages et lors des changements d’accessoire. L’agrafeuse pourrait être activée accidentellement si elle reste sous tension, ce qui peut causer des blessures.

- Soyez vigilant lors de la manipulation des agrafes, particulièrement lors de leur mise en place dans le chargeur et lors de leur retrait. Les agrafes ont des extrémités pointues pouvant causer des blessures.

- Ne touchez pas la gâchette lorsque vous n’utilisez pas l’agrafeuse et lorsque vous la déplacez d’un endroit à un autre. Une agrafe risque sinon d’être éjectée par inadvertance, ce qui peut causer des blessures.

- Saisissez l’agrafeuse au niveau des surfaces isolées lorsque vous travaillez dans des endroits où les agrafes peuvent venir en contact avec des fils électriques cachés. Une agrafe touchant un fil électrique sous tension risque de mettre sous tension les parties métalliques exposées de l’agrafeuse et causer un choc électrique.

- Tenez fermement l’agrafeuse au niveau de la poignée pendant son utilisation. Un recul subi incontrôlé de l’agrafeuse peut provoquer l’éjection involontaire d’une agrafe et causer des blessures.

- Veillez à ce qu’aucune partie du corps (bras, jambes, etc.) ne se trouve dans la direction d’éjection des agrafes. L’agrafe pénétrant dans le support peut ressortir de l’autre côté et causer des blessures.

- Lorsque vous utilisez l’agrafeuse, veillez à ce qu’aucune partie du corps (bras, jambes, etc.) ne se trouve dans la zone de pose des agrafes. Il n’est pas exclu qu’une agrafe soit déviée et projetée en l’air, ce qui peut causer des blessures.

- Utilisez un détecteur approprié pour vérifier s’il n’y a pas de conduites cachées ou contactez votre société de distribution d’eau locale. Tout contact avec des câbles électriques peut provoquer un incendie ou un choc électrique. Tout endommagement d’une conduite de gaz peut provoquer une explosion. La perforation d’une conduite d’eau provoque des dégâts matériels.

- Si l’accu est endommagé ou utilisé de manière non conforme, des vapeurs peuvent s’échapper. L’accu peut brûler ou exploser. Ventilez le local et consultez un médecin en cas de malaise. Les vapeurs peuvent entraîner des irritations des voies respiratoires.

- N’apportez aucune modification à la batterie et ne l’ouvrez pas. Risque de court-circuit.

- Les objets pointus comme un clou ou un tournevis et le fait d’exercer une force extérieure sur le boîtier risque d’endommager l’accu. Il peut en résulter un court-circuit interne et l’accu risque de s’enflammer, de dégager des fumées, d’exploser ou de surchauffer.

- N’utilisez l’accu que sur les produits du fabricant. Tout risque de surcharge dangereuse sera alors exclu.

| Conservez la batterie à l’abri de la chaleur, en la protégeant p. ex. de l'ensoleillement direct, du feu, de la saleté, de l’eau et de l’humidité. Il existe un risque d'explosion et de courts-circuits.