# Zubehör zum Tackern mit gleichmäßigem Abstand

Mit einem speziellen Zubehör lässt sich das Elektrowerkzeug zum Tackern mit gleichmäßigem Abstand von der Materialkante verwenden. Das Zubehör ist nur für den AdvancedTacker 18V-25 geeignet.

- Mit dem Abstandshalter (16) können Sie einen gleichmäßigen Abstand des Eintreibgegenstands von 1 cm bis 5,5 cm von der Materialkante einstellen.

Hinweis: Zum Bestücken des Magazins (12) müssen Sie den Abstandshalter (16) vom Elektrowerkzeug demontieren.

## Tackern mit gleichmäßigem Abstand zur Materialkante (siehe Bilder B1−B2)

Hinweis: Der Abstandshalter (16) muss zum Tackern mit gleichmäßigem Abstand in die Aussparungen (14) am Elektrowerkzeug eingeklickt werden.

- Legen Sie einen passenden Klammerstreifen (20) oder Nagelstreifen (21) ein.
- Klicken Sie nacheinander die Nasen des Abstandshalters (16) in eine Aussparung (14) am Elektrowerkzeug ein, die den passenden Abstand zur Materialkante vorgibt.
- Führen Sie das Elektrowerkzeug senkrecht über das Werkstück, bis die Werkstückkante an der Vorderkante des Abstandshalters (16) anliegt.
- Drücken Sie das Elektrowerkzeug fest nach unten, bis die Tackernase (1) vollständig eingedrückt ist.
- Halten Sie den Anpressdruck aufrecht und drücken Sie den Auslöser (5).
- Nach dem vollständigen Eintreiben der Klammer/des Nagels lassen Sie den Auslöser (5) los, heben Sie die Tackernase (1) vom Material ab und verschieben die Tackernase (1) entlang der Werkstückkante.
- Platzieren Sie die nächste Klammer oder den nächsten Nagel.