# Tehnički podaci

Akumulatorski pribijač |  | AdvancedTacker 18V-25
--- | --- | ---
Kataloški broj |  | ‎3 603 BA7 1..‎
Broj udaraca | min–1 | 30
Elementi za pričvršćenje
Uložak sa spajalicama |  | Uske spajalice
Bosch tip A) |  | TK 40
širina | mm | 5,8
duljina | mm | 15 20 25
Uložak s čavlima |  | Igličasti čavli
Bosch tip B) |  | SK 50
širina glave | mm | 2,0
duljina | mm | 16 19 25 30
Kapacitet (sredstvo za pričvršćivanje) |  | 100
TežinaC) | kg | 2,1
Dopuštena temperatura okoline kod punjenja | °C | 0 ... +35
Dopuštena temperatura okoline pri raduD) i kod skladištenja | °C | −20 ... +50
Preporučene aku-baterije |  | PBA 18V....W-.
Preporučeni punjačiE) |  | AL 18...

A)

  alternativne vrste spajalica: Rapid Type 606, 12 mm, 15 mm, 18 mm, 23 mm, 25 mm

B)

  alternativne vrste čavala: Rapid Type 8, 15 mm, 20 mm, 25 mm

C)

  bez aku-baterije (Težinu aku-baterije naći ćete na internetskoj stranici www.bosch-diy.com.)

D)

  ograničeni učinak pri temperaturama < 0 °C

E)

  Sljedeći punjači nisu kompatibilni s aku-baterijom PBA: AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV

Vrijednosti se mogu razlikovati ovisno o proizvodu i ovise o uvjetima primjene i okoline. Dodatne informacije na www.bosch-professional.com/wac.